******************************************************
　　Roland CAMM-1 DRIVER for Windows(R) 98SE/Me
******************************************************

最初にお読みください。インストールの手順が書かれています。
本書では、Windows の基本的な操作方法についてすでにご理解いただいているものとして説明しています。
この書類を「メモ帳」で開いたときは、[右端で折り返す] をオンにすると読みやすくなります。

目次
1. 概要
2. 対応機種
3. ドライバのインストール
4. ドライバのアンインストール
5. 注意事項及び特記事項


※Windows(R) は、米国Microsoft(R) Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※TrueType は、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
※Adobe, Adobe Illustrator, ATM, Adobe Type Manager は、Adobe Systems Incoporated (アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Corel、CorelDRAWは、Corel CorporationまたはCorel Corporation Limitedの登録商標または商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

Copyright (C) 2005 Roland DG Corporation


------------------------------------------------------------------------

＜1. 概要＞

CAMM-1 DRIVER は、日本語 Windows 98 Second Edition / Me で動作する、当社製サインメーカーCAMM-1シリーズ用のドライバです。
ドロー系のウィンドウズアプリケーション(ドロー系グラフィックソフトやCADソフトなど)を使って、CAMM-1でカッティングすることができます。


------------------------------------------------------------------------

＜2. 対応機種＞

 GX-24


------------------------------------------------------------------------

＜3. ドライバのインストール＞

※ 旧バージョンのドライバがインストールされているときは、アンインストールしたあとでインストールしてください。ドライバの削除方法については、次項の「ドライバのアンインストール」を参照してください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  コンピュータの電源を入れます。Windows の起動後に、機器の電源を入れます。このときは、まだコンピュータと機器を接続ケーブルで接続しないでください。
3.  [スタート]-[ファイル名を指定して実行...]を選択して、[参照]をクリックします。
4.  [ファイルの場所]リストボックスからドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択します。
5. 「SETUP.EXE」を選択して[開く]をクリックしたあと、[OK]をクリックします。
6.  ドライバのインストーラプログラムが起動します。
7.  [インストール]をクリックして選びます。
　　使用する機器と接続ポートを選択して、[開始]をクリックします。
8.  インストールの終了後、コンピュータと機器間をケーブルで接続します。
　　USB接続の場合は、接続して機器の電源をオンするとドライバが有効になります。


------------------------------------------------------------------------

＜4. ドライバのアンインストール＞

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  Windows を起動します。
3.  [スタート]-[ファイル名を指定して実行...]を選択して、[参照]をクリックします。
4.  [ファイルの場所]リストボックスからドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択します。（※注釈）
5. 「SETUP.EXE」を選択して[開く]をクリックしたあと、[OK]をクリックします。
6.  ドライバのインストーラプログラムが起動します。
7.  [アンインストール]をクリックして選びます。
　　削除する機器を選択して、[開始]をクリックします。
8.  コンピュータの再起動が必要な場合は再起動を求める画面が表示されますので、[はい]をクリックします。
9.  コンピュータの再起動が終了するとアンインストール終了です。


（※注釈）
CDを使うときは、次のフォルダを指定します。(CDドライブが Dドライブの場合)

	D:\Drivers\WIN9X

ドライバを弊社ホームページ(http://www.rolanddg.co.jp/)からダウンロードしてきたときは、解凍先のフォルダを指定します。


------------------------------------------------------------------------

＜5. 注意事項及び特記事項＞

●本ドライバは[印字テスト]のサポートをしておりません。

●本ドライバは、ビットマップデータの出力をサポートしていません。
ビットマップデータで出力するアプリケーション(一般にワープロやペイント系アプリケーションなどがこれに該当します)を使ってカッティングはできません。
ドロー系グラフィックソフトやCADソフトなどのドロー系アプリケーションをお使いください。

●カッティングラインの線幅は、次のように指定してください。
指定外の太さの線は、カッティングできないことがあります。

※アプリケーションの設定
　Adobe Illustrator CS	・・・0.1 pt
　Adobe Illustrator 10	・・・0.001 pt (線幅の表示は0ptになります)
　Adobe Illustrator 9.0J/9.0.2J	・・・0.001 pt (線幅の表示は0ptになります)
　Adobe Illustrator 8.0J/8.0.1J	・・・0.01 pt
　Adobe Illustrator 7.0J/7.01J	・・・0 pt
　CorelDRAW 10J/9J/8J/7J	・・・0.001 mm

●図形内の塗りつぶし・網掛け情報は、CAMM-1に出力されません。
本ドライバは、図形の塗りつぶし・網掛けには対応していません。塗りつぶし・網掛け情報は、ビットマップデータと解釈されて無視されます。

●文字の輪郭をカッティングするには、文字をアウトライン化します。文字のアウトライン化機能のあるアプリケーションをお使いください。
フォントによって、アウトライン化できるものとできないものとがあります。
一般に、OpenTypeフォント, TrueTypeフォント, ATM(Adobe Type Manager)フォントなどがアウトライン化可能なフォントですが、アプリケーションによって対応していない場合があります。

●CAMM-1シリーズ本体の設定は全て "ローテートなし" または "RO-0" でご使用ください。
ローテートのオン／オフは、ドライバで設定します。

●本ドライバがアプリケーションで選ばれているとき、フォントの選択肢に "CAMM Series" が表示されることがあります。"CAMM Series" フォントは、CAMM-1の内蔵フォントで線文字です。(袋文字ではないため、カッティングには不向きです。)
"CAMM Series" フォントで、漢字は出力できません。


##### Adobe Illustrator から出力するときの注意事項 #####

●重要！：文頭に該当するIllustrator のバージョンを表記していますので、Illustrator のバージョンを確認し、下記の注意事項をお読みください。また、「Adobe Illustrator 8/9/10（共通）から出力するときの注意事項」も重要ですので必ずお読みください。

●Illustrator 10：エンベロープツールにおいて、同機能を使用したオブジェクトがカットできない場合があります。
同機能を使用した際に輪郭線の線情報がキャンセルされるためです。以下2点の操作いずれかで出力可能です。
　1.[オブジェクト]-[エンベロープ]-[エンベロープを編集]を用いて、元図形の線種を再設定する。
　2.上記手順で[エンベロープを編集]の代わりに[拡張]を実施する。

●Illustrator 10：[長方形グリッドツール] [同心円グリッドツール]を使用し描画したオブジェクトは同線上を2回カットします。これは、同機能使用時に自動的に上下に線が2本重なってしまうからで、上に重なった線のみを削除すれば回避できます。
※上に重なった線を削除するためにはIllustrator 10にて、以下の作業を行ってください。
　1.該当オブジェクトを選択し、[オブジェクト]-[アピアランスを分割]を実施する。
　2.選択を一度解除し、ダイレクト選択ツールで消去したい線上を個別に選択し、削除します。(削除した線の下に同じ線が存在しているのを確認してください。複数個所ある場合はこの作業を繰り返します。)

●Illustrator 10：以下の機能を使用して描画されたオブジェクトをプリント＆カットする場合、下記のような出力結果となりますので、カッティングには不向きです。

　シンボルスプレーツール　　(重なりあった個々のシンボル部分までカットする。)
　シンボルシフトツール　　　(重なりあった個々のシンボル部分までカットする。)
　シンボルスクランチツール　(重なりあった個々のシンボル部分までカットする。)
　シンボルリサイズツール　　(重なりあった個々のシンボル部分までカットする。)
　シンボルスピンツール　　　(重なりあった個々のシンボル部分までカットする。)
　シンボルステインツール　　(重なりあった個々のシンボル部分までカットする。)
　シンボルスクリーンツール　(透明機能により、カットしません。)
　フレア機能　　　　　　　　(透明機能により、正しく輪郭をカットしません。)

●Illustrator 9/10：透明、ぼかし、ドロップシャドウなどの効果を使うとカッティングできません。

●Illustrator 9：シートの長さまたは幅が820mm以上で、正しくカッティングできない場合があります。この問題は Illustrator 8/10 では発生しませんので、Illustrator 9 固有の問題だと考えられます。


##### Adobe Illustrator 8/9/10（共通）から出力するときの注意事項 #####

●[プリント]ダイアログボックスの[ビットマッププリント]はオフにしてください。オンにすると、カッティングできません。
[プリント]ダイアログボックスは、[ファイル]−[プリント]コマンドを実行したときに表示されます。

●アンカーポイントが256個を超えるパスはカッティングできません。そのときは、パスを切断しアンカーポイントの数を減らしてください。
複合パスの場合は、含まれるアンカーポイントの合計が256個を超えてはいけません。

●ドライバで設定したカッティング範囲よりもアートボードの方が広い場合、正常にカッティングできないことがあります。
そのときは、アートボードを狭くするか、ドライバのカッティング範囲を広くしてください。ただし、カッティング範囲の[長さ]には 11560 mm を超える長さを指定しないでください。

●アートワークや配置したグラフィックは、アートボードからはみ出さないようにしてください。はみだした場合、正常にカッティングできないことがあります。

●幅の狭い矩形(多角形)や楕円は、同じ場所を二度カッティングすることがあります。
ビットマップ画像の輪郭をトレースしたとき、このようなパスが作成されることがあります。


##### CorelDRAW 10J/9J/8J から出力するときの注意事項 #####

●カッティングラインの線幅は 0.001 mm に設定してください。
0.001 mm 以外の太さの線は、カッティングされないことがあります。

●[ページレイアウトの設定]画面の[プリンタから設定]でドライバで指定したカッティング範囲の長さが反映されるのは、最大で3276mmです。


------------------------------------------------------------------------

＜お問い合わせ先＞
ローランド　ディー．ジー．株式会社
コールセンター
〒431-2103　静岡県浜松市新都田1-6-4
　TEL: 0120-808-232
  FAX: 053-484-1232
