********************************************************
   Roland STIKA DRIVER for Windows(R) XP/2000
********************************************************

最初にお読みください。インストールの手順が書かれています。
本書では、Windows XP, Windows 2000 の基本的な操作方法についてすでにご理解いただいているものとして説明しています。
この書類を「メモ帳」で開いたときは、[右端で折り返す] をオンにすると読みやすくなります。

目次
1. 概要
2. 対応機種
3. ドライバのインストール
4. ドライバのアンインストール
5. 注意事項及び特記事項


※Windows(R)は、米国 Microsoft(R) Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※TrueType は、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
※Adobe, Adobe Illustrator, ATM, Adobe Type Manager は、Adobe Systems Incoporated (アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Corel、CorelDRAWは、Corel CorporationまたはCorel Corporation Limitedの登録商標または商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

Copyright (C) 2005-2008 Roland DG Corporation


------------------------------------------------------------------------------

＜1. 概要＞

Roland STIKA DRIVER for Windows(R) 2000/XP は、日本語 Windows XP, Windows 2000 で動作する、当社製STIKAシリーズ用のドライバです。
ドロー系グラフィックスソフト(主にCADソフト)を使って、STIKAでカッティングができます。


------------------------------------------------------------------------------

＜2. 対応機種＞

SV-8 / SV-12 / SV-15
SX-8 / SX-12 / SX-15
STX-7 / STX-8

------------------------------------------------------------------------------

＜3. ドライバのインストール＞

■ Windows 2000の場合
■ Windows XPの場合 (接続ポートが[COM]または[LPT])

※ 管理者またはAdministratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。
※ 旧バージョンのドライバがインストールされているときは、アンインストールしたあとでインストールしてください。ドライバの削除方法については、次項の「ドライバのアンインストール」を参照してください。
※ インストール中に[デジタル署名が見つかりませんでした]と表示されたときは、[はい]をクリックしてください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  コンピュータの電源を入れます。Windows の起動後に、機器の電源を入れます。このときは、まだコンピュータと機器を接続ケーブルで接続しないでください。
3.  [スタート]-[ファイル名を指定して実行...]を選択して、[参照]をクリックします。
4.  [ファイルの場所]リストボックスからドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択します。
5. 「SETUP.EXE」を選択して[開く]をクリックしたあと、[OK]をクリックします。
6.  ドライバのインストーラプログラムが起動します。
7.  [インストール]をクリックして選びます。
　　使用する機器と接続ポートを選択して、[開始]をクリックします。
8.  インストールの終了後、コンピュータと機器間をケーブルで接続します。
　　USB接続の場合は、接続して機器の電源をオンするとドライバが有効になります。


■ Windows XPの場合 (接続ポートが[USB])

※ 管理者またはAdministratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。
※ 旧バージョンのドライバがインストールされているときは、アンインストールしたあとでインストールしてください。ドライバの削除方法については、次項の「ドライバのアンインストール」を参照してください。
※ インストール中に「Windowsロゴテストに合格していません」と表示されたときは、[続行]をクリックしてください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  コンピュータの電源を入れます。Windows の起動後に、機器の電源を入れます。
3.  コンピュータと機器をケーブルで接続します。
　　[新しいハードウェアの検出ウィザード]が表示されます。
4.　「Windows Updateに接続しますか？」と表示されたときは、［いいえ、今回は接続しません］を選び、［次へ］をクリックします。
　　表示されないときは、手順5をご覧ください。
5.  [一覧または特定の場所からインストールする]を選択して[次へ]をクリックします。
6.  [参照]をクリックします。
7.  [フォルダの参照]リストボックスからドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択して、[OK]をクリックします。
8.  [次へ]をクリックします。
9.  [完了]をクリックしてインストール終了です。


------------------------------------------------------------------------

＜4. ドライバのアンインストール＞

※ 管理者またはAdministratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  Windows を起動します。
3.  [スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]（または[プリンタ]）を選択します。
4.  削除する機器のドライバをクリックして選択し、[ファイル]-[削除]を選択します。
5.  削除確認のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。
6.  [ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。
7.  [ドライバ]タブをクリックし、[インストールされたプリンタドライバ]の一覧から削除する機器を選択します。
8.  [削除]をクリックしたあと、確認のメッセージに[はい]をクリックします。
9.  [スタート]-[ファイル名を指定して実行...]を選択して、[参照]をクリックします。
10.  [ファイルの場所]リストボックスからドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択します。（※注釈）
11. 「SETUP.EXE」を選択して[開く]をクリックしたあと、[OK]をクリックします。
12.  ドライバのインストーラプログラムが起動します。
13.  [アンインストール]をクリックして選びます。
　　 削除する機器を選択して、[開始]をクリックします。
14.  コンピュータの再起動が必要な場合は再起動を求める画面が表示されますので、[はい]をクリックします。
15.  コンピュータの再起動が終了するとアンインストール終了です。


（※注釈）
CDを使うときは、次のフォルダを指定します。(CDドライブが Dドライブの場合)

	D:\Drivers\WIN2KXP

CDを使わない場合は、削除する機器のドライバを弊社ホームページ(http://www.rolanddg.co.jp/)からダウンロードし、解凍先のフォルダを指定します。


------------------------------------------------------------------------------

＜5. 注意事項及び特記事項＞

●本ドライバは[テストページの印刷]はサポートをしておりません。

●CutStudioを使うときは、[高解像度]オプションを ON にしてください。
[高解像度]オプションの設定方法は次の通りです。

1. 全てのアプリケーションソフトウェアを終了します。
2. Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プリンタ](または[プリンタとFAX])フォルダを開きます。
3. Roland STIKAドライバのアイコンをクリックして選びます。
4. [ファイル]メニューの[印刷設定]をクリックします。
5. [オプション]タブの[高解像度]を ON にします。


●本ドライバは、ビットマップデータの出力をサポートしていません。
ビットマップデータで出力するアプリケーション(一般にワープロやペイント系アプリケーションなどがこれに該当します)を使ってカッティングはできません。
ドロー系グラフィックソフトやCADソフトなどのドロー系アプリケーションをお使いください。

●カッティングラインの線幅は、次のように指定してください。
指定外の太さの線は、カッティングできないことがあります。

※アプリケーションの設定
  Adobe Illustrator CS2/CS	・・・0.1 pt
  Adobe Illustrator 10/9	・・・0.001 pt (線幅の表示は0ptになります)
  Adobe Illustrator 8		・・・0.01 pt
　CorelDRAW X3/12/11		・・・極細線
　CorelDRAW 10/9/8J		・・・0.001 mm

●図形内の網掛け情報は、CAMM-1に出力されません。
本ドライバは、図形の網掛けには対応していません。網掛け情報は、ビットマップデータと解釈されて無視されます。

●図形に「塗りつぶし」のあるオブジェクトは2度切りしてしまうことがあります。
[オプション]タブの[ポリゴンをカッティング]をオフにすると、2度切りを回避できる場合があります。
正しくカットしたい線は、「塗り」を無しにし(白色は塗り無しではありません)、「輪郭線」のみにしてください。

●文字の輪郭をカッティングするには、文字をアウトライン化します。文字のアウトライン化機能のあるアプリケーションをお使いください。
フォントによって、アウトライン化できるものとできないものとがあります。
一般に、OpenTypeフォント, TrueTypeフォント, ATM(Adobe Type Manager)フォントなどがアウトライン化可能なフォントですが、アプリケーションによって対応していない場合があります。


##### Adobe Illustrator から出力するときの注意事項 #####

●重要！：文頭に該当する Illustrator のバージョンを表記していますので、 Illustrator のバージョンを確認し、下記の注意事項をお読みください。また、「Adobe Illustrator 8/9/10（共通）から出力するときの注意事項」も重要ですので必ずお読みください。

●Illustrator 10：エンベロープツールにおいて、同機能を使用したオブジェクトがカットできない場合があります。
同機能を使用した際に輪郭線の線情報がキャンセルされるためです。以下2点の操作いずれかで出力可能です。
　1.[オブジェクト]-[エンベロープ]-[エンベロープを編集]を用いて、元図形の線種を再設定する。
　2.上記手順で[エンベロープを編集]の代わりに[拡張]を実施する。

●Illustrator 10：[長方形グリッドツール] [同心円グリッドツール]を使用し描画したオブジェクトは同線上を2回カットします。これは、同機能使用時に自動的に上下に線が2本重なってしまうからで、上に重なった線のみを削除すれば回避できます。
※上に重なった線を削除するためにはIllustrator 10にて、以下の作業を行ってください。
　1.該当オブジェクトを選択し、[オブジェクト]-[アピアランスを分割]を実施する。
　2.選択を一度解除し、ダイレクト選択ツールで消去したい線上を個別に選択し、削除します。(削除した線の下に同じ線が存在しているのを確認してください。複数個所ある場合はこの作業を繰り返します。)

●Illustrator 10：以下の機能を使用して描画されたオブジェクトをプリント＆カットする場合、下記のような出力結果となりますので、カッティングには不向きです。

　シンボルスプレーツール　　(重なりあった個々のシンボル部分までカットする。)
　シンボルシフトツール　　　(重なりあった個々のシンボル部分までカットする。)
　シンボルスクランチツール　(重なりあった個々のシンボル部分までカットする。)
　シンボルリサイズツール　　(重なりあった個々のシンボル部分までカットする。)
　シンボルスピンツール　　　(重なりあった個々のシンボル部分までカットする。)
　シンボルステインツール　　(重なりあった個々のシンボル部分までカットする。)
　シンボルスクリーンツール　(透明機能により、カットしません。)
　フレア機能　　　　　　　　(透明機能により、正しく輪郭をカットしません。)

●Illustrator 9/10：透明、ぼかし、ドロップシャドウなどの効果を使うとカッティングできません。


##### Adobe Illustrator 8/9/10（共通）から出力するときの注意事項 #####

●[プリント]ダイアログボックスの[ビットマッププリント]はオフにしてください。オンにすると、カッティングできません。
[プリント]ダイアログボックスは、[ファイル]-[プリント]コマンドを実行したときに表示されます。

●アンカーポイントが256個を超えるパスはカッティングできません。そのときは、パスを切断しアンカーポイントの数を減らしてください。
複合パスの場合は、含まれるアンカーポイントの合計が256個を超えてはいけません。

●ドライバで設定したカッティング範囲よりもアートボードの方が広い場合、正常にカッティングできないことがあります。
そのときは、アートボードを狭くするか、ドライバのカッティング範囲を広くしてください。ただし、カッティング範囲の[長さ]には 11560 mm を超える長さを指定しないでください。

●アートワークや配置したグラフィックは、アートボードからはみ出さないようにしてください。はみだした場合、正常にカッティングできないことがあります。

●幅の狭い矩形(多角形)や楕円は、同じ場所を二度カッティングすることがあります。
ビットマップ画像の輪郭をトレースしたとき、このようなパスが作成されることがあります。

●ドライバの[オプション]タブの[高解像度]オプションを OFF にしてください。ONの状態では、409mm以上の長さのカッティングができなくなります。


##### CorelDRAW から出力するときの注意事項 #####

●CorelDRAW 12/11/10/9/8J：ドライバの[オプション]タブの[高解像度]オプションを OFF にしてください。ONの状態では、409mm以上の長さのカッティングができなくなります。


------------------------------------------------------------------------------

＜お問い合わせ先＞
ローランド　ディー．ジー．株式会社
コールセンター
〒431-2103　静岡県浜松市北区新都田1-6-4
　TEL: 0120-808-232
  FAX: 053-484-1232

